Université de Marne la Vallée L3 SM

Traitement du Signal Déterministe

TD N^∘ 1

Dans un circuit électrique, on relève un signal

x(t) = A cos(2πf_0t) + B cos(2πf_1t), t ∈ R

où A, B, f_0 et f_1 sont quatre réels positifs non nuls.

1. S’agit-il d’un signal à temps discret ? à temps continu ? 2. Ce signal est-il causal ?

3. On considère le cas particulier où A = B et

f_0 = f_p + f_m 2 f_1 = f_p − f_m 2 avec f_p = 2 et f_m = 1.

Mettre x(t) sous la forme d’un produit de deux signaux sinusoïdaux. Représenter graphiquement le signal considéré.

4. On revient au cas général. Calculer la puissance de x. (On distinguera les cas f_0 ≠ f_1 et f_0 = f_1.)

5. Quelle est l’énergie du signal ?