Opérateurs non linéaires

Travail à réaliser

1. Charger l’image du jour.

2. Essayer d’éliminer le bruit à l’aide d’un filtrage passe-bas. Essayer différentes tailles de noyau de lissage.

Qu’observe-t-on ?

3. Appliquer un filtrage médian. La fonction immedian d’ImLab posant quelques problèmes, on emploiera la fonction immedianm téléchargeable sur le Web. Essayer différentes tailles de fenêtres. Dans la suite, on travaillera sur l’image débruitée à l’aide d’un filtre médian 3 × 3.

4. Essayer sur cette image les opérateurs morphologiques suivants :

(a) dilatation 5 × 5 (fonction imdilate) (b) érosion 5 × 5 (fonction imerode). Observer, dans chaque cas, les effets du traitement effectué.

5. Ecrire des fonctions réalisant les opérateurs morphologiques de fermeture et d’ouverture. Mettre en œuvre une :

(a) fermeture 5 × 5 (b) ouverture 5 × 5.

Examiner les résultats de ces traitements.

6. Vérifier que la fermeture est un opérateur idempotent : l’appliquer 2 fois de suite équivaut à l’appliquer une seule fois.

Montrer que l’ouverture est également un opérateur idempotent.